2018년 채종포 종자단지(벼,보리) 톤백 포장재 지원사업 계획

□ 이 사업시행 지침에 대한 해석기관은 예천군 농정과 이며, 동 지침에 적시하지 못한 사항은「농식품사업시행지침서」준용

담당기관	담당과	담당자	전화번호
예 천 군	농정과	과 장 안상훈 담 당 박근노 주무관 안홍모	054-650-6260 054-650-6993 054-650-6262

1. 목    적

ㅇ 벼, 보리 채종포 종자 생산단지에서 생산된 종자를 출하하는 농가에 톤백 포장재를 지원하여 일반종자와 혼종을 방지하고 고품질 우수 종자생산 농가의 의욕을 고취하여 농가소득 증대에 기여하고자 함.

2. 추진방침

ㅇ ‘18년도 벼,보리 채종포 단지내 종자벼 생산하여 국립종자원에 출하        하는 채종포단지(농가)에 톤백 포장재 지원

3. 지원계획

ㅇ 사 업 명 : 2018년 벼 채종포 종자단지 톤백 포장재 지원사업

ㅇ 사 업 량 : 3,000매/700kg

ㅇ 사업대상 : 국립종자원과 계약재배 하여 출하하는 벼,보리 채종포단지

ㅇ 사업금액 : 26,400천원(군비 13,200천원, 자부담 13,200천원)

∙사업단가 : 8,800원/매당(700kg/포)

ㅇ 사업기간 : 2017. 2. ~ 11.30

4. 사업시행요령

가. 세부사업내용

ㅇ 지원대상 : ‘18년 벼,보리 채종포 종자단지

ㅇ 지원비율 : 군비 50%, 자부담 50%

ㅇ 지원물품 : 톤백 포장재

ㅇ 품질기준 : 붙임1 사양서에 의함

나. 추진체계

ㅇ 보조사업자 : 관내 벼, 보리 채종포 종자단지 운영 단체

ㅇ 사업방법 : 단지별 대표 일괄 구입하여 회원농가 공급

ㅇ 보조금 신청 및 지급

∙보조사업자는 톤백포장재를 대상 농가 공급완료 후 공급확인서를 첨부하여 사업

완료서를 해당 면사무소에 제출

5. 행정사항

ㅇ 보조사업자는 사업계획서, 보조금신청서, 서약서, 견적서 제출

⇒ 2018. 2. 28일한

ㅇ 사업완료확인서 및 정산서 제출 ⇒ 사업완료 후 10일 이내

<붙임1>

톤백 포장재(FIBC bag)규격 및 포장방법

1. 자재

가. 원단

○ 몸체 : KS A 1037(포대용 폴리올레핀 연신사)의 규격 중 2종 폴리프로필렌 계(P.P)로 섬도 172tex이상, 인장강도 65N이상의 연신사로 직조하여야 하며, 위사 너비는 4～6㎜가 되어야 하고, 포대를 구성하고 있는 위사는 1회 이상 접어진 실로써 제직하여야 한다.

단, 벨트 부착부위는 이중직으로 제직하여야 하며 이중직은 모서리로부터 120±5㎜의 위치에 경사는 2겹, 너비는 75㎜이상으로 제직하여야 한다.

○ 주입구․배출구 : KS A 1037(포대용 폴리올레핀 연신사)의 규격 중 1종 폴리에틸렌 계(P.E)로 섬도 95tex이상, 인장강도 29N이상의 연신사로 제직하여야 하며, 안쪽에는 20㎛이상 P.E코팅 하여야 한다.

○ 배출구 덮개 및 보강대 : 몸체와 같다.

○ 몸체 원단은 「식품공전」□제 7. 기구 및 용기‧포장의 기준‧규격□의 폴리프로필렌(PP) 재질규격 및 용출규격에 적합하여야 한다.

나. 봉합실

○ 봉제에 적합한 실로서 인장강도는 80N이상이어야 한다.

다. 벨트

○ 폴리프로필렌 계(P.P)로 직조된 것으로서 벨트의 인장강도는 15kN이상이어야 한다.

라. 배출구 로프

○ KS K 6405(폴리프로필렌 로프)의 호칭 굵기 5㎜이상의 품질을 사용하여야 한다(단, 인장강도는 3.04kN 이상).

마. 내후성

○ 몸체원단 및 벨트의 재료는 KS A 1706(플렉시블 컨테이너)의 규정에 의한다. 단, 종류는 다회용을 적용한다.

2. 크기 및 품질

가. 몸체

적용 대상	구 분	수용량 (㎏)	몸 체 (㎜)				직조밀도 (올/5㎝)		색 상
			가로	세로	높이	몸통둘레	경사	위사
			±20	±20	±30	±20	±1	±1
벼	원통형․벨트형	700	900	900	1300	3900	28	28	베이지색

※ 몸체 가로․세로는 바깥쪽, 높이는 안쪽 치수를 말한다.

나. 주입구․배출구

주입․배출구 크기 (㎜)		직조밀도 (올/5㎝)		끈 (㎜)		색상
직경	길이	경사	위사	길이	부착위치
±20	±30	±1	±1	±50	±50
550	500	16	16	1,000 (폭20)	300 (상․하판으로부터)	백색 (끈 제외)

다. 부속 재

운반벨트 (㎜)			로프 (㎜)	호스(PVC) (㎜)		배출구 덮개 (㎜)
너비	길이	색상	길이	직경 (내경)	길이	가로	세로
±2	±20		±50	±2	±5	±20	±20
70	1200	베이 지색	1800	13	30	250	300
						또는 직경 350

3. 제대방법

○ 포대의 몸통과 하판 및 상판의 봉제 부분은 각각 안쪽으로 1번 접어서 10㎜이하의 동일한 간격으로 2줄로  꿰맨다.

○ 배출구 부착을 위한 하판 절단은 대각선 방향으로 봉제선 안쪽에 위치하도록 절단 한다.

○ 주입구와 상판, 배출구와 하판 결합 봉제 부분은 1회 이상 접어서 1~2줄로 꿰맨다.

○ 배출구 로프를 끼워 넣을 부위에 보강대(100±10㎜×100±10㎜)를 안쪽에 부착 후 2줄로 꿰맨다.

○ 바늘땀의 길이는 10㎜ 이하로 균일하게 꿰매야 한다.

○ 운반용 벨트는 이중직으로 제직된 부위의 중앙에 봉합실로 단단히 꿰맨다.

○ 원단․벨트․로프․끈의 재단은 열 재단하여 재단부위가 풀리지 않도록 처리하여야 한다.

○ 포대는 찢어진 곳, 연신사가 끊어진 곳, 봉제 부분이 터진 곳, 봉합실이 빠진 곳, 봉제 마무리 등 사용상 해로운 결점이 없어야 하고, 벼의 주입과 배출이 용이하도록 하여야 한다.

○ 필요에 따라 운반벨트, 몸통 보강벨트, 상부주입구 덮게 등 보완적인 것은 수요자의 요구에 따른다.

○ 기타 제대 방법은 □모양□과 일반 제대 관례에 따른다.

4. 들어올리기 강도

○ 최대 충전 무게(800kg)에 상당하는 벼 또는 모의 내용물을 110cm정도 균일하게 채우고 최대 충전무게의 6배(최초 충전 무게 포함)에 상당하는 하중을 들어올린 상태에서 내용물의 누설, 포장재 파손 등의 이상이 없어야 한다.

5. 모양

주입구

(단위 : ㎜)

(상 부)

끈

운반

벨트

상판

이중직

몸통

1300

몸체

경사

(하 부)

위사

900

하판

배출구 덮개

로프

끈

배출구

호스

900

상․하부 로프 및 보강대 처리

운반 벨트처리

하판 합봉

상판 합봉

벨트

로프

모

서

리

300

100

벨트

보강대

70

120

75

이중직

봉제선 및 횟수

6. 시험 방법

○ 직조밀도 : KS K 0511(직물의 밀도 측정방법)에 따른다.

○ 원단 섬도 및 인장강도 : KS A 1037(포대용 폴리올레핀 연신사)에 따른다.

○ 실의 인장강도 : KS K 0409(실의 인장강도 및 신도 시험방법 : 외올법)에 따른다.

○ 벨트의 인장강도 : KS K 0411(웨빙, 테이프 및 브레이드의 인장 강력 및 신도 시험방법)에 따른다.

○ 로프의 인장강도 : KS K 6405(폴리프로필렌 로프)에 따른다.

○ 위 시험편은 포대에서 채취한다.

○ 치수 측정․들어올리기 강도․내후성 시험 : KS A 1706(플렉시블 컨테이너)에 준한다.

7. 검사 및 표시

○ 구매기관은 이 규격에 적합여부를 확인하여 적격품만을 구매 공급하여야 하며, 산업표준화법에 의한 품질표시를 하는 경우에는 지식경제부령이 정하는 바에 따른다.

○ 제조업자는 포장재 사용에 대한 합리적인 설명․지시․경고․기타의 표시를 쉽게 훼손되지 않는 재질과 인쇄로 몸체 전면 상단 중앙 봉제부위에 부착(제봉)한다.

○ 기타사항은 수요처의 요구에 따른다.

8. 포장방법 등

○ 하부의 끈과 로프는 주입 전에 단단히 묶되, 배출에 용이하도록 풀기 쉽게 묶는다.

○ 벼를 주입구에 넣는 과정에 상․하로 3-4회 정도 다지기 작업을 하여 내용물을 가볍게 다진 후, 주입이 끝나면 상단을 고르게 편다.

○ 주입 후 상부의 끈은 풀기작업을 쉽게 할 수 있도록 단단히 묶는다.

○ 주입․배출․운반․적재 등 포장재 사용 시에는 반드시 4개의 운반벨트를 사용하고 위험으로부터 안전 조치를 하여야 한다.

○ 적재는 무게 중심이 더미 중앙에 오도록 안전 적재 하여야 한다.

○ 톤백 포장재는 야적을 금지(직사광선과 비로부터 보호)하고, 반복 사용 시에는 강도․몸체․봉제․벨트․로프 등 안전 상태를 확인 후 사용하여야 한다.

9. 톤백 포장재 표시사항        칼라색 사용

운반벨트

450

보강대

600

2018년 벼,보리 보급종

1300

품종명
단지명
농가명

850

국립종자원 경북지원

(    예천군 지원 포장재)

○ 공통사항

150

90

90

190

90

60

80

150

900

- 표시위치 : 포장재 전면 중앙부위

- 글 자 체 : 헤드라인M

- 글 자 색 : 검정 또는 파랑

○ 2017년 벼 보급종

- 표시위치 : 하단 재봉선으로부터 상단방향으로 800±50㎜에 글자의 상단이 위치

- 글자크기 : 한글 200point

○ 품종명, 단지명, 농가명

- 표시위치 : “2018년 벼, 보리 보급종”의 아래로 80㎜에 글자의 상단이 위치

- 글자크기 : 한글 160point

○ 국립종자원 경북지원

- 표시위치 : “농가명” 표시 아래로 80㎜에 위치

- 글자크기 : 한글 200point

○ 예천군 지원 포장재

- 표시위치 : “국립종자원 경북지원” 표시 아래로 20㎜에 위치

- 글자크기 : 예천군 지원 포장재 160point