■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	예천군청 건축과			심의일자	2024.9.13.
건축종별	[√] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 예천군
대지현황	대지위치 경상북도 예천군 호명읍 산합리
	지번 1411		관련지번
	대지면적 3,248.5㎡		용도지역(지구, 구역) 일반상업지역, 지구단위 계획 구역
건축물현황	건축면적 2,199.33㎡		건폐율 67.70%			층수 지하 : 1층/ 지상 : 4층
	주용도 자동차관련시설		구조 철근콘크리트구조 및 철골구조			건축물 동수 1 동
	최고높이 16.68m		용적률 270.32%			연면적 합계 9,143.43㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조)분야	· 장스판 보에 적용한 구조부재의 상세도 및 상세해석 필요 · 구조계산서 및 구조안전확인서 제출 · 기초의 지내력 확인을 위한 지질주상도 필요
	(경관)분야	·경관 및 외관 디자인이 양호함
	(시공)분야	·전기자동차 화재가 대형참사로 이어지는 경우가 있어 그에 따른 시설물 설치에 만전을 기하시기 바람 · 옥탑지붕층 평면도 상 조경구간 배수계획에 대해 검토 바람 · 단면도 1,2상 지상1층과 Y5에 있는 DA하부구간에 영구 설치가능 재질로 추락방지망 검토바람 · 배면도, 좌측면도 상 2층 노출콘크리트 외부 벽면 시공 시 엠보싱 처리 등으로 인한 문제를 해결하기 위해 수절목 또는 문양 추가 시공을 검토 바람
	(설계•계획)분야	·건축허가 협의 시 주차장 추락방지시설의 설계 및 설치 세부지침 제5조 (구조안전)에 따라 구조기준 및 구조계산에 따라 그 구조의 안전을 확인하 여 주시기 바랍니다. ·차량진출입구와 옥상으로의 우수유입으로인한 하자가 발생하지 않도록 폭 이넓은 트랜치 설치 고려하여 주시기바랍니다. ·U글래스 하부고정시 ㄷ형상의 수평부재(입면도에 가로로 길게 표현된, 수평띠장이 깔끔시원하게 나와야함)에 얹어 끼우는 방식을 채택한다면 수평 부재에 먼지와 빗물이 지속적으로 쌓였다가 넘치기를 반복하여 오염이 많이 될 것으로 보이는데 여기에 대한 해법이 필요해 보입니다.
심의결과	[ ] 원안 의결 [√] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]