■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	예천군청 건축과			심의일자	2024.9.13.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ √ ] 기타
건축주	성명(법인명) 예천군
대지현황	대지위치 경상북도 예천군 호명읍 산합리
	지번 959-2번지 일원		관련지번
	대지면적 6,000.0㎡		용도지역(지구, 구역) 준공업지역, 지구단위계획구역
건축물현황	건축면적 1,700.00㎡		건폐율 28.33%			층수 지하 : 층/ 지상 : 4층
	주용도 공장(지식산업센터)		구조 철근콘크리트구조 및 철골구조			건축물 동수 1 동
	최고높이 m		용적률 97.78%			연면적 합계 5,867.00㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(경관)분야	추가로 향후 지역발전과 주변 사항을 고려한다면 주차 비율을 높이고, 효율적인 주차시스템의 채용을 포함하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.
	(설계•계획)분야	ICT 관련 지식형 산업센터내의 세부적이고 구체적인 산업수요에 대응하는 공간기능, 설비 등을 구축할 필요가 있음. 전기/기계실은 4층보다는 지하1층에 위치하여 진동, 소음을 방지하는 것이 적절. 층고는 수용되는 기계장비를 고려하여 적정의 높이를 가질 수 있도록 할 것.(1층 5m, 그외는 4m이상) 제안공모 지침 상 담당건축사의 실적은 공장(지식산업센터), 교육연구시설까지만 인정하고 규모는 3,000㎡ 이상으로 확대. 예산범위내에서 설계자의 창의적인 제안사항을 포함. 층별 space program에서 조닝 혹은 사용성 등의 측면에서 층간 이동이 가능하도록함. 평당 건축비가 약 7백만원 수준으로 다소 부족할 것으로 예상됨. 이에 대한 대안을 수립 심사방법은 점수제와 투표제 등을 독립적 혹은 혼합적으로 사용할 수 있도록 모두 감안하여 제시. 그리고 동점이 되었을 경우 선별하는 방안을 수립. 옥외공간에 대한 계획 종류 구분 및 규모를 명시요망 (옥외주차장, 녹지공간, 휴게공간 등） 2종류 별개의 영역으로 구분되므로 보안계획 수립 요망 세부시설 기능별 필요 천정고 명시 요망 공공건축설계용역 과업내용 적정성 검토 배치도 상 법정 주차대수 20대보다 60대로 증설, 반영되었으나 지식산업센터의 용도 특성 상 주차대수 증설 필요. 본 건물과 먼 위치에 전기자동차 주차장 및 충전기설치 및 근접 위치 화재 시 지연을 위한 옥외소화전 설치 검토. 1층 화물하역차량 동선계획 재검토 : 지식센터 용도 특성 상 중량물 반입 시를 대비 화물차량을 동측도로로 통과할 수 있도록 진출입구 개선 필요. 주차장 입구 차량통제관리실 또는 자동차단기 설치 반영 검토.
심의결과	[ ] 원안 의결 [√] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]