서식 5		‘25년 해빙기 급경사지 안전점검 결과 서식

‘25년 해빙기 급경사지 안전점검 결과(예천군)

Ⅰ. 점검 개요

□ 기 간 : ‘25. 2. 14. ~ 3. 27.(42일간)

□ 참여 인원 : 총 4명(한국급경사지안전협회 기술팀장 외 3명)

□ 대 상 : 예천군 급경사지 34개소

(단위 : 개소)

구 분	계	A등급	B등급	C등급	D등급	E등급
계	34	0	1	31	2	0
예천군	34	0	1	31	2	0

Ⅱ. 안전점검 결과

□ 총 평

○ 점검 결과 전반적으로 양호

○ 지적사항에 대해 현장조치 예정( ~4월말)

○ 고항2지구는 급경사지 상시계측구축 사업으로 정비 추진중

○ 우래지구 C등급 → D등급으로 변경으로 급경사지 붕괴위험지역 지정예정

□ 안전점검 실적

○ 안전점검 결과

(단위 : 개소, 건수)

구분	점검대상	점검 결과
		이상없음	일부 미흡
				지적 건수(건수)
계	34	23	11	11
급경사지	34	23	11	11

○ 주요내용

- 낙하물 방지망 설치상태 및 배수로의 적정 설치 등

- 절토사면의 낙석·산사태 위험 여부, 안전대책 및 붕괴예방 등 조치점검

- 안전시설물의설치기준 준수 및 파손

(예천군 고항2지구) 전경		(예천군 대맥N1) 전경

(예천군 대맥N3지구) 전경		(예천군 대맥 N4지구) 전경

(예천군 대은지구) 전경		(예천군 우래지구) 전경

○ 안전점검 결과 조치 유형

(단위 : 개소)

분야	계	점검결과
		이상없음	현장조치	보수‧보강	정밀안전	긴급안전조치
계	34	23	3	8	0	0

Ⅲ. 점검결과 안전조치 현황

□ 안전조치 실적

(단위 : 개소/건)

급경사지별(개소)				지적건수별(건)
조치 대상 (A+B+C)	완료 (A)	조치 중 또는 예정 (B)	점검 결과 통보 (C)	계 (A+B+C)	완료 (A)	조치 중 (B)	예정 (C)
11	4	7	0	11	4	-	7

○ 주요 조치내용

(예천군 고항2지구) 시점부 일부 표층 유실	⇨	(조치결과) 고항2지구 상시계측 시스템 구축

(예천군 대맥N1지구) 배수로 낙엽적치로 인한 기능 저하	⇨	(조치결과) 배수로 정비

(예천군 돈산N3지구) 배수로 토사 및 낙엽유입	⇨	(조치결과) 배수로 토사 및 낙엽 제거

(예천군 돈산N4지구) 종점부 종배수로 낙엽적치	⇨	(조치결과) 배수로 정비

□ 긴급안전조치 명령 이행 현황 : 해당없음   ※ 급경사지법 제17조

□ 점검결과 등 이력관리 방안

○ 급경사지정보시스템에 점검결과 및 조치 결과 입력(총 34개소)

○ 조치 중이거나 예정인 사항은 지속 관리를 통해 체계적 관리 추진

Ⅳ. 안전점검 결과 공개 현황

□ 총 괄

(단위 : 개소)

안전점검 결과			공개 일자 (MM.DD)	비 고
계	공개	비공개
34	34		04. 15.

□ 세부 공개 현황

○ (대상) 총 34개소 중 34개소

○ (내용) 급경사지 명칭 및 위치, 점검기간, 결과 내용 및 조치계획

○ (방법) 인터넷 홈페이지

안전점검 결과 공개(예천군)	안전점검 결과 공개(예천군)

Ⅴ. 국민참여 및 홍보

□ 국민참여

○ 해당없음

□ 대국민 홍보

○ 해당없음

Ⅵ. 우수사례

○ 해당없음

Ⅶ. 건의 및 애로사항

□ 해당없음

Ⅷ. 향후 계획

□ 우기대비 지속적인 예찰 활동

□ 보수·보강이 필요한 지구에 대하여 정비사업 추진