2015. 4.

「예천군 신청사 건립공사」

건축설계공모 질의답변서

예  천  군

□ 건축설계공모 질의•답변서

◦ 질의서 접수 : 2015. 3. 30. ~ 4. 3.

구분	지침서	질의내용	답변의견
1	page 1 page 6 page 6~7 page 7 page 20~23	◦ 개요의 대지면적 및 현장설명회에서 말씀하신 주변도로의 폭이 4월1일 제공해주신 지적도와 상이합니다. 지침서 대지면적 : 41,386㎡/지적도 대지면적 : 38,603㎡ 북측도로 확폭 예정(현장설명회): 20m/지적도 북측도로 폭: 10m 서측도로 확폭 예정(현장설명회): 15m/지적도 서측도로 폭: 10m 정확한 대지면적 및 주변도로와 관계 등의 기준이 되는 도시계획도가 필요하다고 판단되는 바, 제공 가능 여부를 알려주시기 바랍니다. ◦ 나. 심사용 설계도판<도판 제목, 도판 수 및 전시형태> ③ 실내투시도 : 건물 내부를 표현될 수 있는 내부투시도 도판③에 내부투시도 외에 외부투시도를 자유롭게 사용이 가능한지 알려주시기 바랍니다. ◦ 설계설명서 작성기준 중 서식이 있는 표지를 제외한 제출도서 본문에 사용되는 글씨체와 관련된 기준이 제시되어 있지 않습니다. 설계자가 자유롭게 표현 할 수 있는 것인지 알려주시기 바랍니다. ◦ 제출도서 중 도판 및 모형을 제외한 설계설명서의 색채사용에 관한 내용이 없습니다. 제공된 표지 외 내용에 설계자의 의도에 따라 자유로운 색채 표현이 가능한지 알려주시기 바랍니다. ◦ 세부설계지침에는 의장계획이 포함되어있으나, 설계설명서에 포함되어야 할 기본구성에는 의장 계획이 포함되지 않습니다. 사인계획 및 인테리어 계획을 설계설명서에 포함해야 하는지 알려주시기 바랍니다. ◦ 라. 심사용 모형 2) 규격: 바탕 및 케이스를 포함하여 가로90㎝ x 세로 6.5㎝ x 높이 60㎝ [밑판 두께는 10㎝로 한다] 세로 6.5㎝는 65㎝의 표기 오류인지 알려주시기 바랍니다. ◦ 지침서에 명기된 공무원 정원이 홈페이지에서 확인 가능한 조직도 상의 인원과 상이합니다. 각과별 인원구성을 바탕으로 사무공간을 구성하기 위한 조직 및 인원구성의 기준을 알려주시기 바랍니다.	◦ 금번 제공되는 부지현황도를 기준으로 설계도서를 작성 하시기 바랍니다. ◦ 내부투시도 및 외부투시도를 자유롭게 사용이 가능합니다. ◦ 휴먼명조체로 작성 하시기 바랍니다. ◦ 설계설명서의 조감도 및 투시도만 칼라사용이 가능 합니다. ◦ 사인계획 및 인테리어계획을 포함하여 작성하시기 바랍니다 ◦ 모형의 규격은 가로 90㎝ × 세로 65㎝ × 높이 60㎝ [밑판두께 10㎝입니다.] ◦ 예천군지방공무원정원관리규정 별표 2 및 제공되는 직원현황표 참고하여 현원기준으로 구성 하시기 바람.

구분	지침서	질의내용	답변의견
2	page 20~23 page 22 page 1	◦ 종합민원과의 사무공간 면적이 민원실에 포함된 것인지 알려주시기 바랍니다. ◦ 조직도의 도청이전지원단은 상설부서가 아니라고 생각됩니다. 도청이전지원단 해산 후 조직변경 및 사무공간의 추후 활용방안에 대하여 알려주시기 바랍니다. ◦ 의회청사 면적표에 설비공간 면적이 주어지지 않았습니다. 군청본청 면적표 상의 설비공간에 포함 되어있는지, 아니면 의회의 공용면적에 포함 된 것인지 알려주시기 바랍니다. ◦ 정확한 대지현황 및 시설에 대한 이해를 위해 아래와 같은 자료를 추가요청 드립니다. 1. 대상부지 지형도 캐드파일(인근부지 포함) 2. 지구단위계획도 캐드파일 3. 신청사 기본계획 ◦ 금번 현상설계에 2차증축(국민체육진흥센터)의 표현방법이 명시되어있지 않아 결과물 작성에 혼선이 있을 것으로 예상됩니다. 증축부분의 표현방법을 제시해주시기 바랍니다.(예 점선표현 혹은 금회에 배치도의 그림제안, 혹은 자유 등) ◦ “2. 개요” 의 “라. 시설개요” 중 지하주차장에 대한 질의 지하주차장에 대한 지침이 “지하100대 (장래증축 100대)” 로 명시되어있어, - 금번에 100대를 계획하고, 2차증축 (국민체육진흥센터)시 추가로 100대분의 지하주차장을 계획하는지, (1,2차 포함 200대) - 아니면, 100대의 지하주차장계획은 금번에 설계하되, 시공은 2차증축에 하시려는 계획인지 (1,2차 포함 100대) 모호합니다. 명확한 답변 부탁드립니다.	◦제시된 민원실 면적에 사무공간 면적이 포함되지 않았으므로 포함하여 작성하시기 바람. ◦ 현재의 조직 및 실구성원으로 계획 하시기 바랍니다. ◦ 의회청사의 설비면적은 본청 설비공간 면적에 포함되어 있습니다. ◦ 지형도 캐드파일은 제공이 불가 하고, 지구단위 계획은 수립중 이며 준공업지역에서 일반주거 지역으로 변경예정임. ◦ 국민체육진흥센터는 지하 1층 지상 3층 규모로 지하 1층 주차장, 지상 1층은 6면의 게이트 볼장 및 부대시설, 2층 유아보육 시설, 3층 체력단련시설을 배치 할 계획이며, 증축부분의 표현은 배치도상 그림으로 제안 (지하 2,700㎡. 지상 3,300㎡) ◦ 금번 100대를 계획하고, 지침상의 장래증축 100대는 국민체육진흥센타의 건립시 계획입니다.

구분	지침서	질의내용	답변의견
3	page 1 page 6~7 page 7~8 page 7,9 page 23 현 장 설명시	◦ 2.개요, 3. 부지면적은 41,386㎡이나, 메일로 주신 캐드상의 자료를 확인한바, 353번지 필지의 면적은 41,904.55㎡이며 도로 등 일부 편입으로 실제 면적은 38,806.14㎡ 정도로 추정됩니다. 이는 캐드 구적이며, 725-2, 723-2번지 일부도 포함된 면적입니다. 개요작성에 오차가 생길 수 있으니 기준을 정해 주시기 바랍니다. ◦ 주차대수 100대에서 장래증축 100대는 추후 증축 예정시설인 국민체육진흥센터의 부속시설 인지요? 본 현상설계시 증축예정시설을 감안하여 계획 시 표현을 하여야하는지 여부를 알려주시기 바랍니다. (개략적인 매스정도의 표현 등) ◦ 다. 설계설명서의 칼라여부가 명시되어 있지않습니다. 칼라작성이 가능한지? 아니면 무채색으로 표현해야 하는지요? ◦ 심사용 모형의 유리창 표현은 OHP필름만 가능한지요? 아니면 투명재질이면 사용가능한지요? (투명아크릴 등) ◦ 제출도서에 없는 설계요약설명서가 명시되어 있습니다. 확인바랍니다. ◦ 전용면적이 100미만인 실에 대한 조정가능 범위를 알려주시기 바랍니다. ◦ 현장설명시 건축도시과장님께서 북측과 서측의 도로 폭이 20m, 15m로 변경된다고 하셨는데, 이번 현상설계에 반영하여 계획하여야 하는지요? 그에 따른 대지면적 변화도 예상됩니다.	◦ 금번 제공되는 부지현황도를 기준으로 설계도서를 작성 하시기 바랍니다. ◦ 금번 100대를 계획하고, 지침상의 장래증축 100대는 국민체육진흥센타의 건립시 계획이며, 표현 방법은 구분 2 참조 ◦ 설계설명서의 조감도 및 투시도만 칼라사용이 가능 합니다 ◦ 칼라표현 없이 사용가능 합니다. ◦ 설계요약설명서는 제출하지 않음 ◦ 전체 연면적 ± 5%범위내(청사 기준면적 준수)이내 조정가능 기준으로 하시기 바라며, 전용면적은 ±10%범위내에서 조정가능 ◦ 금번 제공되는 부지현황도를 기준으로 설계도서를 작성 하시기 바랍니다.

구분	지침서	질의내용	답변의견
4	page 4 page 7 page 15 page 30	◦ 마. 설계공모기간 중 발생하는 자료나 정보는 예천군청 홈페이지에 게재 할 예정이므로, 공모참가자는 이를 확인해야 할 의무가 있으며, 미확인으로 인하여 발생하는 책임은 참가자에게 있다. 본 대지에 대한 지적도는 전달 받았습니다. 모형 제작 등에 필요한 지형도 및 현 대지에 대한 지질 조사 보고서 등 추가 제공 가능한지 문의 드립니다. ◦ 다. 설계설명서 4) 제공된 표지를 사용, 단면인쇄로 총 50쪽 이내로 작성하되, 작성순위는 위의 순서대로 작성하여야 한다. 단, 표지 및 목차 는 쪽수 산정에서 제외하며 간지를 사용할 수 없다. 보고서 쪽수에서 제외되는 표지 및 목차 외에 간지를 사용할 수 없게 규정되어있습니다. 간지를 사용하고 보고서, 쪽수에 산정할 경우에도 불가능 한 것인지 문의 드립니다. ◦ 급변하는 사회여건의 변화에 부응할 수 있는 가변성, 융통성 있는 공간 구성과 경제성(관리측면과 기능의 합리성) 및 주변 환경과의 조화를 갖춘 건축물을 건립한다. 현재 대상지 도로 및 지적정리 등 주변현황이 지적도와 많이 다르게 되어있습니다. 군청사 준공 시점에 맞춰 완성된 도시계획관련 자료를 추가로 받을 수 있는지 문의드립니다. ◦ 가. 응모자는 현장을 필히 답사사여 지장물, 수목, 구거, 진입로 등 현장조건을 조사한 후, 모든 관계법규와 제반 규정에 적합하게 계획하여야 한다. 대상지 전면부에 암거 및 수로관련 별도 이설 계획이 있는지, 본 계획 진행시 설계자 임의로 삭제 및 변경 가능한 시설인지 문의 드립니다.	◦ 금번 제공되는 부지현황도를 기준으로 설계도서를 작성 하시기 바라며, 청사부지 인근 지형도는 자료 제공이 불가하며, 지질조사는 추후 실시할 계획이며, 지형 및 주변여건등은 현장여건에 맞도록 응모자가 판단하여 계획하시기 바랍니다. ◦ 간지사용은 불가합니다. ◦ 지구단위계획 수립중이며 금번 제공되는 부지 현황도를 기준으로 설계도서를 작성 하시기 바랍니다. ◦ 전면 구거부지 배수로는 복개할 예정이며. 수목, 진입로는 응모자가 부지 현황에 맞추어 작성하시기 바랍니다.