개인 하수도 관리요령

예천군 주민의 생활환경 개선과 하천 수질보호 등을 위하여 예천군 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)을 행하여 생활오수

(화장실, 주방)는 오수받이를 거쳐 오수관으로 연결하고 빗물은 우수관에 연결하여 분류화하였습니다.

각 가옥마다 연결된 오수받이가 막히면 주민여러분이 많은 불편을 겪게 됩니다. 아래 주의사항을 잘 숙지하시어 미리 예방하시기 바랍니다.

집안 배수설비 사용 시 주의사항

	변기에 칫솔, 생리대, 담배꽁초, 물수건등 이물질을 버려서는 안됩니다.		음식물 찌꺼지는 거름망으로 분리하여 배출하며, 하수관로는 들어가게 해서는 안 됩니다.
	배란다의 배수구가 빗물관에 연결된 경우 하천으로 바로 방류되므로 세탁기를 설치하여서는 안됩니다.		오수받이는 정기적으로 청소해 주어야 합니다. ․ 누가 : 건물 입주자 ․ 언제 : 가 정 - 월1회 영업장 - 월2회 ․ 어떻게 : 막대기나 도구사용
	오수받이 뚜껑은 빗물이 들어가지 않도록 항상 닫아 놓아야 합니다.		옥외 수도전이 오수관에 연결된 경우 빗물이 들어가지 않도록 지붕, 방지턱, 배수구 마개 등을 설치하여야 합니다.
	오수받이에 쓰레기나 오물을 넣어서는 안 됩니다.		가정이나 음식점 등에서 기름기와 음식물 찌꺼기를 다량방출 시에는 그리스 트랩(거름장치)를 설치해야 합니다.

오수받이 청소방법

오수받이뚜껑		● 집 안, 밖에 배수설비(오수받이)가 설치되어 있습니다. ● 철개 뚜껑 개폐방법은 예천군 마크 정면에서 오른쪽 끝에 보시면 홈이 있으니 그 곳으로 드라이버 같은 도구를 이용 하시면 개폐를 시킬 수 있습니다.
내부뚜껑		● 오수받이 뚜껑을 여시면 2차 빗물유입방지 뚜껑이 있습니다. ● 뚜껑을 여시면 아래와 같이 내부가 나옵니다. ※ 닫으실 땐 고무 패킹이 있으니 발로 꾹! 눌러 닫아 주세요.
오수받이내부		● 화살표 방향 부분을 작은 국자 또는 연탄국자로 청소 해주세요. ● 청소 후에도 악취가 발생 시 옥내 배관 청소. ※ 락스를 이용하여 자주 옥내배관 청소 실시.

배수설비 문제발생시 대처방법

구 분	발 생 원 인	조 치 방 법
악 취 발 생	주방 배수구 및 화장실 배수구 이물질로 인한 막힘	가옥 내 생활오수 배관확인 후 이물질 제거
	오수받이 내부 방취구(트랩) 막힘	방취구(트랩) 분리 후 청소
	오수받이 내부 이물질 퇴척	오수받이 내부 청소
배 수 물 량	오수받이 내부 이물질(머리카락, 수세미, 음식물 찌꺼기 등) 퇴적 막힘	오수받이 뚜껑을 열고 이물질 제거 및 청소
	겨울철 유분으로 인한 막힘	사용한 기름은 별도로 배출처리
	겨울철 오수받이 뚜껑을 장기간 개방시 배관 결빙으로 막힘	오수받이 청소 후 뚜껑은 반드시 닫고 사용