■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
ㆍ [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	예천군청		심의일자	2026. 9. 14. ~ 2026. 9. 15.
건축종별	[ ○ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) ㈜대○건설 ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.
대지현황	대지위치 경북 예천군 호명읍 경북도청신도시 B-10BL
	지번	관련지번
	대지면적 69,134.6㎡	용도지역 : 지구단위계획구역, 공동주택용지, 제3종일반주거지역
건축물현황	건축면적 9,139.86㎡	건폐율 13.22%			층수 지상 25층
	주용도 공동주택 및 부대복리시설	구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 12동
	최고높이 71.65m	용적률 189.10%			연면적 합계 196,522.18㎡
구 분	주요 심의 내용
건축계획분야	(박○○) 구조안전확인서의 내진능력 등급을 현행 기준에 맞게 정비
	(변○○) 보 철근 배근 및 콘크리트 시공성 검토, 파일 지지력·지내력 확인 및 내진철근 표기
	(전○○) PHC파일 지지조건 및 중공슬래브 시공관리 철저, 본동 구조계산서 보완
	(이○○) ○○장 하중 산정근거 및 수밀성 검토, 지내력 적용값 정합성 및 구조변경에 따른 내진성능 재확인
	(장○○) 지하층 부력·내진·내구성 및 차량하중 검토, 파일 지지력 재검토 및 구조감리 시행
	(박○○) 기초형식 및 부등침하 검토, ○○장 수하중·철골 접합부 및 변경구조의 안전성 보완
	(배○○) 기초형식 확정 및 설계여유 확보, 지붕층 철골구조 상세와 최신 구조계산서 반영
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
근거조문
건축위원회 심의기준	9.3 심의결과는 다음 각 목 중 하나로 정하며, 조건부 및 재검토 의결은 이행 가능한 명확한 대안이나 재검토의 사항을 명확히 하여 위원장이 과반 수 이상의 동의를 받아 정하도록 한다. 가. 원안의결 : 상정 안건에 대하여 수정 없이 원안대로 의결 나. 조건부 의결 : 상정 안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 다. 재검토 의결 : 상정 안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 라. 부결 : 상정 안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결. 단, 2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 한다. 9.6 위원회 심의 주요결과는 [별지 제2호]에 따라 홈페이지에 공개하여야 하며, 동 서식에 따라 건축행정시스템에 등록하여 건축주에게 공개하여야 한다.
작성방법
1. 심의 결과는 “원안의결”, “조건부 의결”, “재검토 의결” 또는 “부결” 중 하나를 선택하여 표기 2. “주요 심의 의견” 란은 개인 식별(이름, 소속 등)에 관한 사항이 공개되지 않도록 기재(필요 시 심의위원은 표기를 甲, 乙, 丙으로 하는 등 임의로 기재 가능
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]