※ 퇴비 부숙도 적용 기준