집중호우 대비 농작물 관리요령

집중호우

○ 최근 강우강도가 강한 호우 발생일수는 많아지고 있으며, 특히 ‘11년 여름철 1시간 강수량 30㎜ 이상이 133회, 일 강수량 100㎜ 이상이 102회로 과거에 비해 급격히 증가하는 경향

< 년대별 강수량 비교 >

	일강수량 100mm 이상	시간당 강수량 30mm 이상	시간당 강수량 40mm 이상	시간당 강수량 50mm 이상
2011년	102	133	69	23
2000년대	54	82	37	14
1990년대	49	70	29	13
1980년대	43	60	26	10

○ 매우 강한 국지적 집중호우로 강수량 편차가 매우 컸음

○ ‘11년 여름 평균 강수량은 1,048㎜로 평년(726㎜) 보다 322㎜ 많은 비 (평년대비 144%)를 기록하였음

○ 북태평양고기압이 평년보다 북쪽으로 치우쳐 발달하여 장마전선이 활성화되었고, 장마가 일찍 시작되어 일찍 종료

< 장마 시종 및 강수량 현황 >

	시 작	종 료	기 간	강 수 량
중 부	6.22 (2∼3일 빠름)	7.17 (7∼8일 빠름)	26일 (6일 짧음)	757.1㎜ 평년차: +390.7㎜/평년비: 207%
남 부	6.10 (13일 빠름)	7.10 (13∼14일 빠름)	31일 (1일 짧음)	468.3㎜ 평년차: +119.7㎜/평년비: 134%
전 국	-	-	-	589.5㎜ 평년차: +231.6㎜/평년비: 165%

2012년 발생전망

(여름철 전망) 강수량은 평년(501~940㎜)보다 적을 것으로 보나, 대기    불안정에 의해 많은 비가 내릴 것으로 전망 <기상청, 2.23>

(7월 상순) 흐리고 비가 오는 날이 많겠으며, 강수량은 평년(61~126㎜)   보다 많겠음 <기상청, 6.22>

(7월 중순) 중부지방 중심으로 기압골 영향 자주 받겠고, 남부지방은    무더운 날씨를 보이고 강수량은 평년(71~173㎜)과 비슷하겠음 <기상청, 6.22>

농작물 관리요령

벼

○ 배수로 잡초제거 및 배수시설 정비로 원활한 배수유도

○ 예보시 미리 논두렁에 물꼬를 만들 되 비닐 등으로 피복하여 붕괴 방지

○ 침관수 논 조기배수 및 물 걸러대기, 병해충 방제 등 사후관리

밭작물

○ 배수로 관리, 겉흙이 씻겨 내려간 포기 북주기, 병해충 방제

○ 침수로 생육 부진한 포장은 엽면시비, 회복이 불가능한 포장은 대파 또는 재정식

채 소

○ 배수로를 깊게 설치하여 습해예방, 병해충 방제

○ 붉은 고추, 수박 등 수확기가 된 과채류는 비오기 전에 수확

○ 잦은 강우로 비료 유실시 질소+칼리혼용 살포 및 엽면시비

과 수

○ 배수로를 깊게 파서 습해 방지, 초생재배 과수원은 풀베기

○ 경사지 또는 새로 조성한 과수원은 짚 또는 산야초, 비닐 등을 덮어 폭우로 겉흙이 씻겨 내려가지 않도록 조치

○ 침․관수된 과원은 잎, 줄기 등에 묻은 오물을 씻어주고, 낙과된 과실과 유입된 흙을 제거하여 과원내 청결 유지

○ 병해충 방제 및 수세가 약해진 나무 요소비료나 복합비료를 엽면시비

시설작물

○ 하우스 내부로 빗물이 유입되지 않도록 주변 배수로 정비, 병해충 방제

○ 시설내부 습도가 높지 않도록 비가 그친 틈을 환기를 적극적으로 실시

* 시설내부 공기순환 팬을 약 10m 간격으로 설치하여 온‧습도 관리

인 삼

○ 잦은 강우시 병 발생이 증가하므로 장마 중 이라도 맑은 날 약제 살포

○ 배수가 불량한 논이나 물빠짐이 좋지 않은 고랑은 배수로 정비

○ 장마기 때 친환경제재인 보르도액 살포시 인삼잎 약해가 발생되므로 사용 자제