◈ 태 풍

발생현황

○ 우리나라에 영향을 준 태풍수(1904~2011년)

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	합계	평균
횟수	-	-	-	-	2	21	94	124	81	8	-	-	330	3.1

- 한 해에 3개 정도의 태풍이 우리나라에 영향을 줌

- 8월, 7월, 9월 순으로 자주 내습

- 7월, 8월, 9월 석달 동안에 내습한 태풍 수는 전체의 91%임

- 아주 드물게 6월, 10월에도 내습하는 경우가 있음

피해현황

○ 최근 10년('01~'10년)간 태풍 피해는 6월부터 9월까지 총 15회로  인명 416명과 재산 10조 1,560억원의 피해가 발생하였음

- 이중 8월은 총 4개 태풍에 의해 인명 254명과 재산 5조 4,031억원의 피해가 발생하였으며, 인명 및 재산 피해 모두 연중 최고치(인명 61.1%, 재산 51.1%)를 나타냄

【최근 10년(‘01~’10년)간 및 월별 태풍피해 발생회수 및 피해 현황】

구 분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
피해발생회수 (점유율)	15 (100%)	-	-	-	-	-	1 (6.7%)	3 (20.0%)	4 (26.7%)	7 (46.7%)	-	-	-
인명피해(명)	416	-	-	-	-	-	2	1	254	159	-	-	-
재산피해(억)	101,560	-	-	-	-	-	109	404	54,031	47,016	-	-	-

	< 8월 태풍피해 사례 >
◊ ‘02.8.30~9.01 태풍 ’루사‘ 전국(인명 246명, 재산 5조 1,479억원) ◊ '04.8.17~8.19 태풍 ’메기‘ 전국 13개 시·도(인명 7명, 재산 2508억원) ◊ '04.8.17~8.21 태풍 ’우쿵‘ 울산·강원·경북(인명 -명, 재산 9억원) ◊ ‘10.8.09~8.12 태풍 ’덴무‘ 전국 9개 시·도(인명 1명, 재산 35억원)

태풍통과시 예상되는 문제점

【벼】

중만생종은 이삭이 패는 시기로 호우에 따른 침관수 피해가 예상되고, 강한 바람으로 인해 도복 우려

벼 출수기 이후 태풍발생시 조풍 및 백수피해 우려

바닷물 침수시는 염분 피해 우려

【밭작물, 원예, 특작】

침수 상습지에 재배한 밭작물은 침수가 예상되고 참깨, 고추, 콩 등 키가 큰 작물은 도복우려

수확기가 된 참깨 등 작물은 수발아 우려

생육초기에 있는 당근, 채소류 등은 호우시 유실․매몰 우려

태풍에 의한 고추 등 열매 낙과, 낙엽 및 줄기 파손

【시설작물】

오이, 토마토, 풋고추 등 시설작물은 수확기로 침수 피해 우려

* 남부지역은 앞 작물 작기가 끝나고 토양소독 중인 포장이 많음

【과수】

중생종 사과, 복숭아 등은 착색~수확기이고, 대부분 과실은 비대기에 있으며, 일부 저지대 과원은 침수 및 경사지 표토 유실

태풍 통과시 낙엽, 낙과 발생 및 가지가 찢어지고 해안지역은 염분피해 발생 우려(감귤은 강풍에 의한 낙과발생은 적음)

잦은 강우로 인하여 탄저병, 갈색무늬병 등 확산 우려

* 태풍으로 잎 상처 등이 심할시 저장양분 부족으로 월동 중 가지의 동해가 증가하고 다음해 과실생장이 나빠짐

【축산】

사료작물 포장 침수 및 강풍에 의한 도복

축사시설 침수 및 붕괴로 인한 닭, 오리 등 가축 폐사 우려

【농업시설물】

비닐하우스, 인삼 해가림시설, 버섯 재배사 등 침수 및 파손

포장에 방치되어 있는 농기계 등 기자재 침수 및 유실

태풍대비 농작물․시설물 관리요령(1)

벼

○ 신간지의 계단식 논에는 물꼬를 넓게 여러 곳에 만들어서 많은 비가 오더라도 물이 잘 빠지도록 정비

○ 집중호우 때는 논에 물을 깊이 대주어 태풍이 통과할 때 벼가 쉽게 쓰러지지 않도록 함

○ 지난 태풍으로 인해 도복된 벼는 신속하게 세워주어 2차 피해 예방

○ 수확기 도복된 포장은 빠른 시간내 물빼기 실시로 수발아 억제 등 피해방지

○ 조생종 등 수확기 도복 벼는 조기 수확실시

<호숙기 도복시 묶어세움 효과>

구분	등숙비율(%)	현미천립중(g)	쌀수량 지수	현 미 품 위
				완전립 (%)	불 완 전 립(%)
					계	청미	동할미	복백	기타
방치	94	24.1	100(499kg)	78.4	21.6	7.7	3.7	9.1	1.1
묶어세움	96	24.7	103	87.0	13.0	1.3	7.0	2.2	2.5

※ 공시품종 : 동진벼, 이앙기 : 6월 20일, 시비량(N-P2O5-K2O)=9-7-8kg/10a, 도복 3일 낙수,

묶어세운시기 : 도복후 2일, 방법 :4주 1속, 도복시기 : 출수후 30일

밭작물, 노지채소, 특작

○ 콩, 무, 배추 등 밭작물은 배수구를 다시 한번 정비하여 강우에 의하여 물이 고이지 않도록 사전 정비

○ 고추는 쓰러지지 않도록 지주를 손질하고 예방 위주의 병해충 방제

○ 받침대를 보강하고 비닐, 끈 등을 이용하여 쓰러짐 방지

○ 인삼 해가림 시설의 늘어진 피복물을 팽팽하게 유지

○ 붉은 고추는 빨리 따서 다음 고추의 자람을 촉진시키도록 하고, 수확하여 건조 중에 있는 참깨는 비를 맞지 않도록 관리

○ 고추, 참깨 등 쓰러진 포기는 세워 주고 줄지주 보강

○ 뿌리가 손상되어 지상부가 시든 경우 열매를 일찍 수확하여 식물체의 착과 부담 경감으로 생육회복 촉진

○ 6시간 이상 침수된 인삼은 미근이 자라지 않으면 곧바로 수확

	태풍대비 농작물․시설물 관리요령(2)
과 수 <사전대책> ○ 덕, 방조망, 비가림 시설 등의 기둥, 철선, 당김줄 등을 견고히 고정하고약한 곳을 튼튼히 보강 ○ 지난 호우․태풍으로 파손된 배수로 보수 및 배수구 정비 ○ 과수원의 도로나 경사지의 흙이 유실되지 않도록 비닐 부직포 등을덮어 주고, 저지대 등 침수 우려지역은 제방 등을 점검 ○ 밀식재배과원에서는 지주시설과 철선 지주와 선의 당김상태, 포도 덕시설 등을 점검 ○ 바람에 의하여 찢어질 우려가 있는 가지는 지주시설에 유인하여 묶어주고, 과실 커짐에 따라 늘어진 가지는 받침대로 받쳐줌 ○ 배수로를 정비하여 물이 잘 빠지도록 하고, 초생재배를 하지 않거나, 토양에 피복 하지 않는 과수원에서는 풀이나 볏짚, PP필름 등으로 피복하여 토양유실을 방지 ○ 수확기가 된 과실은 서둘러 수확하여 조기출하 <사후대책> ○ 침수된 과원은 잎, 줄기 등에 묻은 오물을 방제기를 이용하여 씻어주고, 신속히 배수로를 정비하고 수관하부에 비닐멀칭이나 짚 등으로 피복하여 급격한 수분변화가 일어나지 않도록 관리 ○ 도복된 나무는 토양이 젖어있는 상태에서 뿌리가 손상되지 않도록 조심하면서 세우고 보조지주를 설치하여 고정하며, 조치 이후에는 토양 수분을 적정상태로 유지하고 수관하부를 멀칭하여 새 뿌리의 발생을 촉진 ○ 지하부 뿌리 절단 및 손상을 감안하여 지상부의 가지 수를 조절하여 주고, 나무를 세운 후 잎이 시들 경우에는 주지 등 가지와 과실수를 줄여줌 * 잎 및 가지에 피해가 큰 과원은 이듬해 과실생장이 원활하도록 결실조절 및 비배관리 철저

	태풍대비 농작물․시설물 관리요령(3)
축 산 ○ 물에 잠겼던 축사는 물로 깨끗이 씻어 낸 후 소독을 철저히 해 주고, 각종 기구는 일광소독 작업 추진 ○ 집중호우 후에는 가축의 수인성 전염병 발생이 우려되므로 급수기를 수시 청소하고 축사 소독과 예방접종 ○ 비바람으로 쓰러진 사료작물은 비가 그친 후 곧바로 베어서 담근먹이로 하고, 후작으로 연맥(귀리), 유채 등 사료작물을 파종 ○ 땅이 질고 습한 경사 초지에서는 일정기간 방목을 중지하고 목초피해 및 토양 유실 방지 ○ 축사의 습도 증가는 에너지 소모를 현저히 증가시켜 가축의 생산성을 저하시키므로 충분한 통풍 환기 및 수시 분뇨 제거로 유해가스 발생방지 ○ 오물 확산 방지를 위한 퇴비사 및 분뇨처리장 점검 ○ 전염병 등 질병 발생시 방역기관 신고 및 방역 등 신속한 조치 ○ 전염병에 의한 폐사축은 방역관의 지시에 따라 소각 또는 매몰 ○ 축사주변 배수 및 소독 철저로 질병 전파방지 농업시설물 등 ○ 하우스 주변 배수로 정비로 신속하게 물빼기 작업 ○ 피복한 비닐 및 피해가 경미한 기자재 등은 오물을 제거하고, 깨끗한 물로 씻어 줌. ○ 복구가 가능한 하우스는 신속히 복구하고, 복구가 불가능한 하우스는 가능한 일찍 철거 ○ 시설재배 작물은 별도 육묘상을 설치하여 안전육묘 ○ 양액재배 시설 침관수 시 베드 청소 및 소독 실시 후 양액공급 또는 작물재배 ○ 침수 등으로 정화가 불량한 축산분뇨 처리시설은 즉시 보완 ○ 물에 잠겼던 농기계는 전문 수리요원에게 점검을 받은 후 작동여부를 확인후 사용