붙임1		퇴비 상태별 보관 기준

○ 적정보관

- 양호 : 비닐 등 덮개를 설치하여 적정하게 보관 하는 상태

○ 부적정 보관

- 심각 : 보관 방법과 관계없이 침출수가 발생하여 하천이나 토양에 오염 유발이 심각한 상태

- 우려 : 비닐 등 덮개를 설치 및 준비하지 않아 우천 시 오염 유발이 발생할 우려가 있는 상태

- 미흡 : 비닐 등 덮개는 준비되어 있으나, 퇴비를 말리기 위해 비닐덮개를 열어놓은 상태 또는 일부만 덮여 있는 상태

※ 퇴비 야외 보관 요령

□ 퇴비는 퇴비사 내에 보관하여야 하며, 부득이하게 농경지 등에 야적 시 퇴비 적정보관기준 준수

□ 부숙이 완료된 퇴비를 농경지에 살포하여야 하며, 살포 즉시 경운하여 악취발생 최소화

□ 타인의 퇴비 및 액비를 재활용하고자 하는 경우 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」에 의거 신고 이행 및 살포 기준 준수

붙임2		퇴비액비화 기준

(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 제13조의2 관련)

1. 퇴비화기준

종류

항목

기준

모든 가축

부숙도

(썩혀서 익히는 정도)

환경부장관이 농림축산식품부장관과 협의하여 정하여 고시하는 기준에 적합할 것

함수율

70% 이하

돼지

구리

500㎎/㎏ 이하

아연

1,200㎎/㎏ 이하

소ㆍ젖소

염분

2.5% 이하

2. 액비화기준

종류

항목

기준

돼지ㆍ젖소

부숙도

환경부장관이 농림축산식품부장관과 협의하여 정하여 고시하는 기준에 적합할 것

함수율

돼지: 95% 이상

젖소: 93% 이상

염분

2.0% 이하

구리

70㎎/㎏ 이하

아연

170㎎/㎏ 이하

비고

부숙도 관련 부분은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 적용한다.

1) 퇴비화기준 중 부숙도 기준: 2020년 3월 25일

2) 액비화기준 중 부숙도 기준

가) 허가대상 배출시설설치자, 재활용신고자 및 가축분뇨처리업자가 설치한 자원화시설의 경우: 2017년 3월 25일

나) 가목 외의 자원화시설의 경우: 2019년 3월 25일

※ 허가대상 시설은 6개월, 신고대상 시설은 12개월 마다 부숙도

검사후 그 결과를 3년간 보관하여야 함.

[참고]퇴비액비화기준 중 부숙도 기준 등에 관한 고시 발췌

1) 퇴비의 부숙도 측정방법

가) 퇴비의 부숙도 측정방법은 「비료관리법 시행령」 제15조에 따른 「비 료품질검사방법 및 시료채취기준」에 따라 다음 각 호의 어느 하나를 적용한다.

(1) 암모니아와 이산화탄소 발색반응을 이용한 기계적 부숙도 측정방법(콤백, CoMMe-100)을 이용한 측정법

(2) 암모니아와 이산화탄소 발색반응을 이용한 기계적 부숙도 측정방법(솔비타, Solvita)를 이용한 측정법

나) 제1항에 따른 측정법 검사 후에도 냄새에 의한 부숙이 의심될 때에는 종자발아법(種子發芽法)으로 한다. 다만, 종자발아법은 부숙완료 단계에 적용하고 발아지수를 70 이상으로 한다.

2) 퇴비의 부숙도 판정기준

가) 퇴비의 부숙도 판정기준은 기계적 측정법 중 콤백(CoMMe-100)과 솔비타(Solvita)를 이용한 측정법에 따른다.

나) 부숙도는 미부숙(未腐熟), 부숙초기, 부숙중기, 부숙후기, 부숙완료 단계로 구분한다.

다) 솔비타 측정법의 경우 이산화탄소(CO2) 및 암모니아(NH3) 가스 농도를 숫자(1부터 8까지)로 표시한다.

라) 측정법에 따른 단계별 산정방법은 다음과 같다.

구 분	곰백(CoMMe-100)	솔비타(Solvita)
미부숙 부숙초기 부숙중기 부숙후기 부숙완료	부숙이 거의 진행되지 않은상태 부숙이 진행되는 초기 상태 부숙기간이 좀 더 필요한 상태 퇴비의 부숙이 거의 끝나가는 상태 퇴비의 부숙이 완료됨	1 2 3 4 ~6 7~8

3) 액비의 부숙도 측정방법 등

가) 액비의 기계적 부숙도 측정방법은 암모니아(NH3) 및 황화수소(H2S)의 가스농도와 분광광도계(分光光度計)를 이용한 색도 측정으로 정하되, 부숙 정도에 따라 미부숙, 부숙중기, 부숙완료 단계로 구분한다.

나) 제1항에 따른 기계적 부숙도 측정방법에 의한 부숙이 의심될 때에는 ‘액비 종자발아법’으로 하고 발아지수는 70 이상으로 한다.

다) 측정법에 따른 단계별 산정방법은 다음과 같다.

구 분	기계적 분석법	비고
미부숙 부숙중기 부숙완료	부숙이 거의 지행되지 않은 상태 부숙기간이 좀 더 필용한 상태 액비의 부숙이 완료됨

라) 액비의 부숙도 적용기준은 부숙완료로 하고, 허가대상 배출시설설치자, 재활용신고자 및 가축분뇨처리업자가 설치한 자원화시설의 경우에는 2017년 3월 25일부터 적용하며, 그 외 자원화시설의 경우에는 2019년 3월 25일부터 적용한다.

마) 그 밖에 시험방법 등 세부 규정은 농림축산식품부장관이 환경부장관과 협의하여 정한다.

4) 퇴비의 부숙도 적용

가) 배출시설설치자가 설치한 퇴비화시설

배출시설 규모	기계적 분석법	적용일자
1,500㎡이상 배출시설	부숙후기 또는 부숙완료	2020년 3월 25일
1,500㎡미만 배출시설	부숙중기

나) 재활용신고자 및 가축분뇨처리업자가 설치한 퇴비화시설

배출시설 규모	부숙도 적용기준	적용일자
모든 퇴비화 시설	부숙후기 또는 부숙완료	2020년 3월 25일