12월

동절기 가스난방기기 안전사용 요령

○ 용기내장형 난방기(캐비넷 히터)

실내에서 장시간 사용시 환기를 자주 해주고 정기적인 점검          으로 가스누출을 방지해야 하며, 가스용기 교체는 공급자에게          의뢰하여야 한다

○ 가스온수기

목욕탕 등 환기가 불량한 곳에 설치된 개방형 가스온수기는

환기가 잘 되는 외부에 이전 설치하여야 한다.

○ 가스난로

세라믹 버너에 먼지 등이 붙으면 불완전연소로 인해 인체에

해로운 일산화탄소가 발생되므로 먼지를 털어낸 후 사용한다.

문의처 : 한국가스안전공사 경북북부지사 ☎054) 854-0019