여름휴가철 가스안전 사용요령

□ 휴가출발시 중간밸브는 물론 LP가스는 용기밸브까지,             도시가스는 계량기 전단의 메인밸브까지 잠그고 떠나세요.

□ 휴대용가스렌지 사용시 너무 넓은 불판이나 알류미늄호일을      감은 석쇠를 사용해서는 안되며, 다쓴 부탄캔은 구멍을 뚫어      화기가 없는 곳에 버리세요.

□ 심야에 기온저하로 밀폐된 텐트나 차량안에서 가스등을 켜고     주무시면 일산화탄소(CO)에 중독될 수 있습니다.

문의처 : 한국가스안전공사 경북북부지사 ☎1544-4500