동절기 가스보일러(온수기) 안전사용요령

(일산화탄소 중독사고예방)

주요점검 항목

▶ 배기가스가 새고 있는가를 확인합니다.

⦁보일러 사용전에 배기연통 이탈 유무 확인

⦁연통이 부식 또는 충격으로 구멍난 곳은 없는가?

⦁연통이 찌그러지거나 꺽어진 곳은 없는가?

▶ 환기구는 적절히 개방되어 있는가?

(단, FF식 보일러는 제외)

▶ 가스온수기는 실외에 설치되어 있는가?

⦁목욕탕내 설치 금지, 반드시 실외로 이전 설치

12월 LPG사용자동차운전자 특별교육 안내

□ 관련법규 : 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제41조(안전교육)

□ 교육일정 : 2016.12.21(수) 오전 10시 / 경북북부지사(안동)

□ 교육대상 : LPG사용차량을 신규로 운전하시는 분

□ LPG사용차량운전자 사이버교육 수강도 가능합니다.(http://lpgcar.kgs.or.kr)

문의처 :  한국가스안전공사 경북북부지사 ☎054) 854-0019