농번기, 농기계 안전수칙 준수로 사고 예방하세요!

- 주간(4.22.~4.28.) 안전사고 예보 -

□ 행정안전부(장관 김부겸)는 봄철 농번기를 맞아 경운기와 트랙터 등  농기계 사용이 늘면서 사고 발생에 각별한 주의를 당부하였다.

□ 재난연감 통계에 따르면, 최근 5년(‘12~’16)간 발생한 농기계 사고는 총 8,088건이며, 7,713명의 인명피해(사망 576, 부상 7,137)가 발생하였다.

○ 이 중, 봄철 영농기에는 전체 농기계 사고의 32%(2,570건)가 발생하고 있어 각별한 주의가 필요하다.

○ 농기계 사고는 4월부터 월평균(674건) 이상으로 증가하기 시작하여 모내기 시기인 5월에 가장 많이 발생하였다.

[출처: 행정안전부 재난연감]

< 최근 5년(‘12~’16)간 농기계사고 발생현황 >

32%

□ 또한,「농업기계 관련 농업인 손상 실태*」조사에 따르면 농기계 사고의 49.7%가 경운기에서 발생하였고, 예초기 17.2%, 트랙터 11.3% 순으로 발생하였다.

* (내용) 농촌진흥청 주관의 농업기계 관련손상 및 발생형태 등에 대한 조사

(대상) 전국 10,020개 표본 농가,  (주기) 2년

[출처: 농촌진흥청 국립농업과학원 ‘2015 농업기계 관련 농업인 손상실태’ ]

< 2015년 농업기계 관련 농업인 손상 조사결과 >

< 농기계 유형별 >

관리기

3.4%

*콤바인, 이앙기, 동력식분무기, 기계톱(동력) 등

< 연령대별 >

50대

미만

7.2%

< 시간대별 >

○ 특히, 농촌 고령화 등으로 노령층 사고가 많았는데, 연령별로는 70대 이상이 41.4%로 가장 높았고, 60대가 28.9%, 50대 22.5%, 50대 미만이 7.2% 순으로 발생하였다.

□ 농기계 사고를 예방하려면 평소 점검과 정비를 생활화 하고 농기계 안전수칙을 잘 지켜야 한다.

○ 농기계는 사용방법과 주의사항 등을 충분히 숙지 후 작업하고, 부품은 시기에 맞춰 제 때 교체한다.

○ 작업복은 농기계에 말려들어가지 않도록 소매나 바지가 늘어지는 옷은 피하고, 신발은 가급적 미끄럼 방지처리가 된 안전화가 좋다.

○ 농기계를 운행할 때 좁은 곳, 내리막, 경사로 등에서는 속도를 줄여 천천히 이동하고, 보호 난간이 없거나 길 가장자리에 풀이 많은 곳에서는 도로 안쪽을 이용한다.

○ 아울러, 농기계로 도로를 다닐 때는 반드시 교통법규를 지키고, 야간 교통사고 예방을 위해 농기계 뒷면에 야광 반사판 같은 등화장치를 붙이고, 흙 등 이물질로 가려지지 않도록 관리한다.

○ 특히, 음주 후 농기계 조작은 사고의 지름길로 매우 위험하니 금주하도록 한다.

○ 한편, 사고는 오전 10시 ~ 11시, 오후 2시 ~3시 사이에 가장 많이 발생하였다. 특히 봄에는 춘곤증으로 몸이 나른해지면서 집중력이 떨어져 사고로 이어지기 쉬우니 주의한다.

□ 정윤한 행정안전부 안전기획과장은 “농기계를 다룰 때는 사용방법과 안전수칙을 충분히 숙지하고, 작업 전후에는 점검과 정비를 철저히 하여 사고를 예방할 것”을 당부하였다.

참 고	농기계 사고 발생 현황 및 사고 사례

ᦪ 최근 5년(′11~′16)간 농기계사고 현황

[ 출처 : 행정안전부 재난연감 ]

구 분	발생(건)	인명피해(명)
		소 계	사 망	부 상
합 계	8,088	7,713	576	7,137
2016년	1,460	1,411	114	1,297
2015년	1519	1,341	100	1241
2014년	1486	1,369	87	1282
2013년	1547	1,549	135	1414
2012년	2076	2,043	140	1903

ᦪ 최근 5년(′11~′16)간 월별 농기계사고 현황

[ 출처 : 행정안전부 재난연감 ]

발생(건)	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
합 계	8,088	169	254	611	822	1,137	842	689	797	901	1,053	588	225
2016년	1,460	37	43	119	151	195	162	132	165	148	152	114	42
2015년	1,519	32	51	158	151	209	136	115	138	189	197	109	34
2014년	1,486	37	60	91	150	234	159	151	148	137	175	100	44
2013년	1,547	24	33	96	133	217	168	128	173	189	230	112	44
2012년	2,076	39	67	147	237	282	217	163	173	238	299	153	61

ᦪ 최근 5년(′11~′16)간 원인별 농기계사고 현황

[ 출처 : 행정안전부 재난연감 ]

발생(건)	합 계	운전부주의	안전수칙불이행	정비불량	기 타
합 계	8,088	3,744	1,442	685	2,217
2016년	1,460	910	28	497	25
2015년	1,519	602	267	19	631
2014년	1,486	655	366	47	418
2013년	1,547	602	360	44	541
2012년	2,076	975	421	78	602

ᦪ 2015 농업기계 관련 농업인 손상 조사 결과

○ 농업인 손상발생 관련 농업기계 종류

[ 출처 : 국립농업과학원 ]

○ 농업기계 관련 손상의 연령별 분포

[ 출처 : 국립농업과학원 ]

※ 농업인 업무상 손상조사 개요

ᦪ 농기계 사고 관련 사례

[출처 : 농촌진흥청 국립농업과학원 ‘농업기계 관련 농업인 손상실태’ ]

[출처 : 농촌진흥청 국립농업과학원 ‘농업기계 관련 농업인 손상실태’ ]

[출처 : 농촌진흥청 국립농업과학원 ‘농업기계 관련 농업인 손상실태’ ]

[출처 : 농촌진흥청 국립농업과학원 ‘농업기계 관련 농업인 손상실태’ ]

[출처 : 농촌진흥청 국립농업과학원 ‘농업기계 관련 농업인 손상실태’ ]

※농기계사고 예방요령